Digital Output:

Digital Input các chân:

1. Tra bảng Figure 5. STM32F469xx block diagram của Datasheet stm32f469 trang 20 để tìm clock bus của các port cần thiết lập:
2. Sau đó set pin mode, mode OUTPUT\_MODE. Phần 7.4.1 GPIO port mode register của reference manual stm32f469 trang 206.
3. Để set hoặc clear output ta tham khảo 7.4.6 GPIO port output data register (GPIOx\_ODR) (x = A to K) của reference manual stm32f469 trang 208.

Digital